BETONITESTAUSTILAUS

Tilaaja: Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.
Laskutusosoite: Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.
Näytteenottopaikka: Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.

**Betonintestaus**

[ ]  Puristuslujuus, SFS-EN 12390-3:2019

[ ]  Puristuslujuus, SFS-EN 12504-1:2019

[ ]  Vedenpitävyys, SFS-EN 12390-8:2019

[ ]  Muu, Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. Ei akkreditoinnin piirissä.

**Normikoekappaleet Rakennekoekappaleet**

[ ]  Kuutio, 150 x 150 mm [ ]  Poralieriö, halkaisija \_\_\_mm

[ ]  Lieriö, Ø 150 x 300 mm [ ]  Koekappale otettu vedestä

[ ]  Koekappale otettu kuivasta tilasta

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koekappaleen tunnus | Valmistus-päivä | Testausikä | Lujuus- ja rakenneluokka | Lisätietoja | Laboratorion seurantatunnus |
|
|  |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |

**Testaustulosten jakelu**

[ ]  Tilaaja [ ]  Muu: Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.

Päiväys: Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.
Lähettäjä: Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.

Täyttäkää testaustilauslomakkeeseen koestusta koskevia ja muita mahdollisia tietoja. Lähettäkää lomake sähköpostissa tai suojattuna koekappaleiden mukana Rakennuslaboratorioon. Testaustulokset toimitetaan sähköpostitse, ellei muuta tapaa erikseen sovita.

Yhteystiedot: Rakennuslaboratorio T308, Samuli Hottinen, puh. 050 306 6980, Karjalankatu 3, D-talo, 80200 Joensuu. Huom! Koekappaleiden toimitus Kontionkadun puolelta.